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[bookmark: _GoBack]RUBRlEK 1: ldentificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.         Productidentificatie
Productvorm                                                           :  Mengsel
Productnaam                                                          :  Xeon Ruitensproeier -20 Zonder methanol
Productcode                                                           :  808
Productgroep                                                          :  Screen Wash
1.2.         Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1.      Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Spec. industrieel/professioneel gebruik                  :  Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) Professioneel gebruik

1.2.2.      Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3.         Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Marly N.V.
Kolonel Bourgstraat 108A
1030 Brussel - Belgie
T 0032 (0)2 701 93 90
info@marly.com
1.4.         Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer                                                          :  0032 (70) 245 245

RUBRlEK 2: ldentificatie van de gevaren
2.1.         lndeling van de stof of het mengsel

lndeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 3                                                                      H226
Eye Irrit. 2                                                                        H319

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

lndeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

R10
Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2.         Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)                                 :    [image: ]    [image: ]
GHS02                      GHS07
Signaalwoord (CLP)                                               :  Waarschuwing
Gevarenaanduidingen (CLP)                                  :  H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                            :  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P332 + P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerkingscentrum

2.3.         Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.         Stof
Niet van toepassing

3.2.         Mengsel

	Naam
	Productidentificatie
	%
	Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG

	ethanol, ethylalcohol
	(CAS-nr)64-17-5
(EG nr)200-578-6
(EU-ldentificatienummer)603-002-00-5
(REACH-nr)01-2119457610-43
	< 35
	F; R11

	1,2-ethaandiol
	(CAS-nr)107-21-1
(EG nr)203-473-3
(EU-ldentificatienummer)603-027-00-1
(REACH-nr)01-2119456816-28
	< 2
	Xn; R22

	butanon, ethylmethylketon
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
	(CAS-nr)78-93-3
(EG nr)201-159-0
(EU-ldentificatienummer)606-002-00-3
	0 - 0,7
	F; R11
Xi; R36
R66
R67



	Naam
	Productidentificatie
	%
	Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

	ethanol, ethylalcohol
	(CAS-nr)64-17-5
(EG nr)200-578-6
(EU-ldentificatienummer)603-002-00-5
(REACH-nr)01-2119457610-43
	< 35
	Flam. Liq. 2, H225
Eye lrrit. 2, H319

	1,2-ethaandiol
	(CAS-nr)107-21-1
(EG nr)203-473-3
(EU-ldentificatienummer)603-027-00-1
(REACH-nr)01-2119456816-28
	< 2
	Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373

	butanon, ethylmethylketon
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt
	(CAS-nr)78-93-3
(EG nr)201-159-0
(EU-ldentificatienummer)606-002-00-3
	0 - 0,7
	Flam. Liq. 2, H225
Eye lrrit. 2, H319
STOT SE 3, H336


Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

:RUBRIEK 4

Eerstehulpmaatregelen



4.1.         Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen                                                    :  Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. lndien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
EHBO na inademing                                               :  ln frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten rusten.
EHBO na contact met de huid                                :  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
EHBO na contact met de ogen                               :  Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. EHBO na opname door de mond                           :  De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.
4.2.         Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels                                                 :  Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.

4.3.         Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

:RUBRIEK 5

Brandbestrijdingsmaatregelen



5.1.         Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen                                         :  Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxyde. Verneveld water. Zand. Ongeschikte blusmiddelen                                     :  Geen sterke waterstraal gebruiken.
5.2.         Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar                                                           :  Ontvlambare vloeistof en damp.
Explosiegevaar                                                       :  Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

5.3.         Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies	:  Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
Ruitensproeier -20 Zonder methanol
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010


Ruitensproeier -20 Zonder methanol
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Bescherming tijdens brandbestrijding                    :  Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.         Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Algemene maatregelen                                          :  De ontstekingsbronnen uitschakelen. Speciale voorzorgen nemen om statische elektriciteitsladingen te vermijden. Geen open vuur. Rookverbod.

6.1.1.      Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures                                                     :  Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

6.1.2.      Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen                                          :  Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Noodprocedures                                                     :  De ruimte ventileren.
6.2.         Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3.         Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes                                               :  Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.
Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

6.4.         Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.         Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking                                  :  Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

:  De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Geen open vuur. Rookverbod. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

7.2.         Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen                                        :  Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/…
apparatuur gebruiken.
Opslagvoorwaarden	:  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : In goed gesloten verpakking bewaren.
Niet combineerbare stoffen                                    :  Sterke alkaliën. sterke zuren.
Incompatibele materialen                                       :  Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen.

7.3.         Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.         Controleparameters

	1,2-ethaandiol (107-21-1)

	CEE
	Lokale naam
	Ethylene glycol

	CEE
	IOELV TWA (mg/m3)
	52 mg/m3

	CEE
	IOELV TWA (ppm)
	20 ppm

	CEE
	IOELV STEL (mg/m3)
	104 mg/m3

	CEE
	IOELV STEL (ppm)
	40 ppm

	CEE
	Aantekeningen
	Skin

	Frankrijk
	Lokale naam
	Ethylèneglycol (vapeur)

	Frankrijk
	VME (mg/m3)
	52 mg/m3

	Frankrijk
	VME (ppm)
	20 ppm

	Frankrijk
	VLE (mg/m3)
	104 mg/m3

	Frankrijk
	VLE (ppm)
	40 ppm

	Frankrijk
	Nota (FR)
	VLEP (vapeurs) : 125 mg/m3 / 50 ml/m3



	ethanol, ethylalcohol (64-17-5)

	Frankrijk
	Lokale naam
	Alcool éthylique

	Frankrijk
	VME (mg/m3)
	1900 mg/m3

	Frankrijk
	VME (ppm)
	1000 ppm

	Frankrijk
	VLE (mg/m3)
	9500 mg/m3

	Frankrijk
	VLE (ppm)
	5000 ppm




	butanon, ethylmethylketon (78-93-3)

	CEE
	Lokale naam
	Butanone

	CEE
	IOELV TWA (mg/m3)
	600 mg/m3

	CEE
	IOELV TWA (ppm)
	200 ppm

	CEE
	IOELV STEL (mg/m3)
	900 mg/m3

	CEE
	IOELV STEL (ppm)
	300 ppm

	Frankrijk
	Lokale naam
	Méthyléthylcétone

	Frankrijk
	VME (mg/m3)
	600 mg/m3

	Frankrijk
	VME (ppm)
	200 ppm

	Frankrijk
	VLE (mg/m3)
	900 mg/m3

	Frankrijk
	VLE (ppm)
	300 ppm



8.2.         Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsuitrusting                      :  Vermijd onnodige blootstelling. Bescherming handen                                             :  beschermende handschoenen dragen. Oogbescherming                                                    :  Chemische stofbril of veiligheidsbril. Bescherming luchtwegen                                       :  Goedgekeurd masker dragen.
Overige informatie                                                  :  Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.         Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand                                                  :  Vloeibaar Voorkomen                                                             :  Helder. Kleur                                                                       :  roze.
Geur                                                                        :  karakteristiek.
Geurgrens                                                              :  Geen gegevens beschikbaar pH                                                                           :  7,4 - 7,8
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)  :  Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt                                                               :  Geen gegevens beschikbaar Stol-/vriespunt                                                         :  -20 °C
Kookpunt                                                                :  90 °C Vlampunt                                                                 :   34 °C Zelfontbrandingstemperatuur                                 :   Geen gegevens beschikbaar Ontbindingstemperatuur                                         :   Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas)                                   :   Ontvlambare vloeistof en damp Dampdruk                                                               :   23 hPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                         :  Geen gegevens beschikbaar Relatieve dichtheid                                                 :  Geen gegevens beschikbaar Dichtheid                                                                 :  0,952 - 0,954
Oplosbaarheid                                                        :  Volledig.
Log Pow                                                                  :  Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, kinematisch                                          :  Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, dynamisch                                            :  Geen gegevens beschikbaar Ontploffingseigenschappen                                    :  Geen gegevens beschikbaar Oxiderende eigenschappen                                   :  Geen gegevens beschikbaar Explosiegrenzen                                                     :  3,5 - 15 vol %

9.2.         Overige informatie
Overige eigenschappen                                         :  Ontbrandingstemperatuur.  425°c.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.       Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2.       Chemische stabiliteit
Niet vastgesteld. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

10.3.       Mogelijke gevaarlijke reacties
Ruitensproeier -20 Zonder methanol
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010


Ruitensproeier -20 Zonder methanol
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Niet vastgesteld.


10.4.       Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Open vuur. Oververhitting. Warmte. Vonken.

10.5.       Chemisch op elkaar inwerkende materialen
sterke zuren. Sterke alkaliën.

10.6.       Gevaarlijke ontledingsproducten
rook. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde. Kan ontvlambare gassen afscheiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.       Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit                                                        :  Niet ingedeeld

	1,2-ethaandiol (107-21-1)

	LD50 oraal rat
	7712 mg/kg

	LD50 dermaal
	> 3500 mg/kg

	LC50 inhalatie rat (mg/l)
	> 2,5 mg/l/4u



	ethanol, ethylalcohol (64-17-5)

	LD50 oraal rat
	7060 mg/kg

	LD50 dermaal konijn
	> 15800 mg/kg

	LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)
	124,7 mg/l/4u


Huidcorrosie/-irritatie                                              :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan pH: 7,4 - 7,8
Ernstig oogletsel/oogirritatie                                   :  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan pH: 7,4 - 7,8
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid               :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Mutageniteit in geslachtscellen                              :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Kankerverwekkendheid                                          :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Giftigheid voor de voortplanting                              :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling)

:  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling)


:  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Gevaar bij inademing                                             :  Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen


:  Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.       Toxiciteit

	1,2-ethaandiol (107-21-1)

	LC50 vissen 1
	72860 mg/l

	EC50 Daphnia 1
	> 100 mg/l



	ethanol, ethylalcohol (64-17-5)

	LC50 vissen 1
	12 - 16 mg/l

	EC50 Daphnia 1
	9268 - 14221 mg/l

	LC50 vissen 2
	> 100 mg/l

	EC50 Daphnia 2
	2 mg/l



	butanon, ethylmethylketon (78-93-3)

	LC50 vissen 1
	3130 - 3320 mg/l

	EC50 Daphnia 1
	> 520 mg/l




butanon, ethylmethylketon (78-93-3)
EC50 Daphnia 2                                                      5091 mg/l


	12.2.       Persistentie en afbreekbaarheid

	Ruitensproeier -20 Zonder methanol

	Persistentie en afbreekbaarheid
	Niet vastgesteld.



1,2-ethaandiol (107-21-1)
Persistentie en afbreekbaarheid                             Gemakkelijk bioafbreekbaar.

	12.3.       Bioaccumulatie

	Ruitensproeier -20 Zonder methanol

	Bioaccumulatie
	Niet vastgesteld.



1,2-ethaandiol (107-21-1)
Log Pow                                                                  -1,36

12.4.       Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

	12.5.       Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

	Ruitensproeier -20 Zonder methanol

	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII



12.6.       Andere schadelijke effecten


:  Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.       Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvalverwijdering                    :  Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Aanvullende informatie                                           :  Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn.
Ecologie - afvalstoffen                                            :  Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code	:  Afvalcodes moeten door de gebruiker worden aangeduid op basis van de toepassing waarvoor het product is gebruikt.
Volgens de Europese Afvalcatalogus zijn Afvalcodes niet gebonden aan het product, maar aan de toepassing.
Voorgesteld.
07 01 04* - overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1.       VN-nummer
VN-nr (ADR)                                                           :  1170
VN-nr (IMDG)                                                         :  Niet van toepassing VN-nr (IATA)                                                           :  Niet van toepassing VN-nr (ADN)                                                           :  Niet van toepassing VN-nr (RID)                                                             :  Niet van toepassing
14.2.       Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Juiste ladingnaam (ADR)                                       :  ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOSSING) Juiste ladingnaam (IMDG)                                      :  Niet van toepassing
Juiste ladingnaam (IATA)                                       :  Niet van toepassing Juiste ladingnaam (ADN)                                       :  Niet van toepassing Juiste ladingnaam (RID)                                         :  Niet van toepassing

14.3.       Transportgevarenklasse(n) ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR)                         :  3
Gevaarsetiketten (ADR)                                         :  3


:   [image: ]


IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)                        :  Niet van toepassing


IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA)                         :  Niet van toepassing


ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN)                         :  Niet van toepassing


RID
Transportgevarenklasse(n) (RID)                           :  Niet van toepassing

14.4.       Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR)                                       :  III
Verpakkingsgroep (IMDG)                                      :  Niet van toepassing Verpakkingsgroep (IATA)                                       :  Niet van toepassing Verpakkingsgroep (ADN)                                       :  Niet van toepassing Verpakkingsgroep (RID)                                         :  Niet van toepassing
14.5.       Milieugevaren
Milieugevaarlijk                                                       :  Neen
Mariene verontreiniging                                          :  Neen
Overige informatie                                                  :  Geen aanvullende informatie beschikbaar


14.6.       Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.6.1.    Landtransport
Classificeringscode (ADR)                                     :  F1
Bijzondere bepaling (ADR)                                     :  144, 601
Beperkte hoeveelheden (ADR)                              :  5L Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)                     :  E1
Verpakkingsinstructies (ADR)                                :  P001, IBC03, LP01, R001
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking
(ADR)

:  MP19
Tankcode (ADR)                                                     :  LGBF Voertuig voor vervoer van tanks                             :  FL Transportcategorie (ADR)                                      :  3
Gevaarnummer (Kemler-nr.)                                  :  30
Oranje identificatiebord                                          :   [image: ] Code tunnelbeperking (ADR)                                 :  D/E
EAC code                                                               :  •2YE

14.6.2.    Transport op open zee

14.6.3.    Luchttransport

14.6.4.    Transport op binnenlandse wateren
Valt niet onder het ADN                                          :  Neen

14.6.5.    Spoorwegvervoer
Vervoer verboden (RID)                                         :  Neen

14.7.       Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.       Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1.    EU-voorschriften

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatstof
CESIO aanbevelingen                                            :  De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een
rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Etikettering van gehalten
(648/2004/EC). Less than 5%. anionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat : Reukwater.


15.1.2.    Nationale voorschriften
Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2.       Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gegevensbronnen	:  VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Overige informatie                                                  :  Geen.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

	Acute Tox. 4 (Oral)
	Acute orale toxiciteit, Categorie 4

	Eye Irrit. 2
	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

	Flam. Liq. 2
	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2

	Flam. Liq. 3
	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

	STOT RE 2
	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

	STOT SE 3
	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking

	H225
	Licht ontvlambare vloeistof en damp

	H226
	Ontvlambare vloeistof en damp

	H302
	Schadelijk bij inslikken

	H319
	Veroorzaakt ernstige oogirritatie

	H336
	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

	H373
	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

	R10
	Ontvlambaar

	R11
	Licht ontvlambaar

	R22
	Schadelijk bij opname door de mond

	R36
	Irriterend voor de ogen

	R66
	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

	R67
	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

	F
	Licht ontvlambaar

	Xi
	Irriterend

	Xn
	Schadelijk



SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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