CHECKLIST LADINGZEKERING

Voorkom klassieke fouten:
Te zware belading
Verkeerde belading
Onvoldoende afdekking
Onvoldoende zekering
Uitstekende lading


In 10 stappen een veilige ladingzekering:

· Controleer voor het laden of het voertuig, de opbouw en de ladingvastzetmiddelen schoon, stevig en in goede staat zijn. 
· Zet de lading zodanig vast dat deze niet kan schuiven, rollen, omvallen, verplaatsen door trillingen en van het voertuig kan vallen of het voertuig laat omvallen. 
· Volg altijd de adviezen op van de fabrikant van het voertuig en van de fabrikant van de ladingvastzetmiddelen. 
· Stem de ladingvastzetmiddelen af op de krachten die zich tijdens het rijden kunnen voordoen, zoals noodstops, uitwijken voor obstakels, slechte wegen of weersomstandigheden. 
· Bepaal wat de beste methode voor het zekeren van de lading is. Opsluiten, fixeren, direct zekeren, neersjorren, vastzetten met twistlocks of combinaties daarvan. 
· Gebruik materiaal dat de ladingzekering ondersteunt, zoals antislipmatten, stophout, spanbanden, hoekbeschermers, etc. 
· Zorg dat de ladingvastzetmiddelen de goederen niet beschadigen. Controleer de ladingzekering regelmatig tijdens de rit, bij voorkeur al na enkele kilometers. 
· Controleer de lading ook na hevig remmen of andere abnormale acties. Controleer de ladingzekering na elke lossing op overbelading en juiste gewichtsverdeling. 
· Zorg dat het zwaartepunt van de totale lading zo dicht mogelijk bij de lengteas ligt en zo laag mogelijk wordt gehouden: zware goederen onderaan, lichte goederen bovenaan. 
· Rij rustig; pas je snelheid aan de omstandigheden aan en voorkom hard remmen. Hierdoor blijven de krachten op de lading laag en voorkom je problemen.
